|  |  |
| --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **项目** | **观察项目** | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作前检查挖土机的操作是正常（如后视镜、闪灯及操作系统） |  |  |  |
| **2** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽及Y型帽带及安全鞋等） |  |  |  |
| **3** | 工作前取得由合资格人士提供的地下设施报告并按报告进行有关工作 |  |  |  |
| **4** | 进入地下设施1米范围时，利用手工具挖掘使地下设施显露并清楚标示 |  |  |  |
| **5** | 使用指定的安全通道进出泥坑及挖土机 |  |  |  |
| **6** | 当挖土机操作员视线受阻，应委派讯号员发出指示 |  |  |  |
| **7** | 使用挖土机时，挖土机应与挖掘位置边缘相隔足够距离 |  |  |  |
| **8** | 挖土机没有于过度倾斜及不稳固的地面使用 |  |  |  |
| **9** | 于斜坡工作时，挖土机的履带不应打横摆放 |  |  |  |
| **10** | 停用挖土机时，操作员把挖土机应停泊于平坦而稳固的地面并把泥斗降至地面 |  |  |  |
| **11** | 工人摆放物料远离泥坑边缘 |  |  |  |
| **12** | 挖掘工序产生物料微粒或尘埃时，有佩戴口罩及眼罩等个人防护装备　 |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| 备注（如适用）： |
| **总数** |  |  |  |
| **安全表现%=** | $$\frac{安全行为总数}{\left(安全行为总数+危险行为总数\right)}×100$$ |  |