|  |  |
| --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **项目** | **观察项目** | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作前检查风车锯床处于良好工作状态（如锯片、顶部护罩、尾刀、推杆及紧急掣等） |  |  |  |
| **2** | 定期清理风车锯产生的碎屑及于风车锯旁摆放灭火筒  |  |  |  |
| **3** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽、Y型帽带、安全鞋及合适手套等） |  |  |  |
| **4** | 正确使用工作平台进行离地工作 |  |  |  |
| **5** | 进行高空工作时，若法规或合约有相关要求，正确使用全身式安全带及扣好于稳固点（如安全带系于稳固的系稳点，高挂低用防堕器） |  |  |  |
| **6** | 使用合适及状态良好的手工具及手电工具。并于进行离地工行时有系上手工具及手电工具上的手绳。 |  |  |  |
| **7** | 物料摆放于指定位置并正确堆栈 |  |  |  |
| **8** | 采用正确姿态及方法进行人力提举（如保持腰背挺直） |  |  |  |
| **9** | 电线妥善高挂使用 |  |  |  |
| **10** | 进行高噪音的工序时有使用合适的听觉保护器 |  |  |  |
| **11** | 进行产生物料微粒或尘埃的工序时使用合规格的眼罩和口罩 |  |  |  |
| **12** | 有清除木料或物料上突出的钉子或其他尖锐物料 |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| 备注（如适用）： |
| **总数** |  |  |  |
| **安全表现%=** | $$\frac{安全行为总数}{\left(安全行为总数+危险行为总数\right)}×100$$ |  |