|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **项目** | **观察项目** | | | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽及Y型帽带、安全鞋及手套等） | | |  |  |  |
| **2** | 使用合适及状态良好的工作平台进行离地工作（不可用梯具作为工作平台） | | |  |  |  |
| **3** | 进行高空工作时，若法规或合约有相关要求，正确使用全身式安全带及扣好于稳固点上（如安全带系于稳固的系稳点，高挂低用防堕器） | | |  |  |  |
| **4** | 采用正确姿势及方法进行人力提举搬运（如保持腰背挺直及需要时以机械辅助） | | |  |  |  |
| **5** | 电线保持妥善高挂 | | |  |  |  |
| **6** | 使用合规格的110V手提电工具进行工作 | | |  |  |  |
| **7** | 于工作地点使用的电工具附有防水插头及电线 | | |  |  |  |
| **8** | 处理英泥时有佩戴护眼罩及口罩 | | |  |  |  |
| **9** | 使用搅浆机前有检查操作正常（包括紧急掣及护罩安装） | | |  |  |  |
| **10** | 物料摆放于指定位置并正确堆栈 | | |  |  |  |
| **11** | 进行离地工作时，若存在工具从高处下堕风险，工友有系上工具的手绳进行工作 | | |  |  |  |
| **12** |  | | |  |  |  |
| 备注（如适用）： | | | | | | |
| **总数** | | | |  |  |  |
| **安全表现%=** | |  | |  | | |