|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **項目** | **觀察項目** | | | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作前檢查挖土機的操作是正常（如後視鏡、閃燈及操作系統） | | |  |  |  |
| **2** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽及Y型帽帶及安全鞋等） | | |  |  |  |
| **3** | 工作前取得由合資格人士提供的地下設施報告並按報告進行有關工作 | | |  |  |  |
| **4** | 進入地下設施1米範圍時，利用手工具挖掘使地下設施顯露並清楚標示 | | |  |  |  |
| **5** | 使用指定的安全通道進出泥坑及挖土機 | | |  |  |  |
| **6** | 當挖土機操作員視線受阻，應委派訊號員發出指示 | | |  |  |  |
| **7** | 使用挖土機時，挖土機應與挖掘位置邊緣相隔足夠距離 | | |  |  |  |
| **8** | 挖土機沒有於過度傾斜及不穩固的地面使用 | | |  |  |  |
| **9** | 於斜坡工作時，挖土機的履帶不應打橫擺放 | | |  |  |  |
| **10** | 停用挖土機時，操作員把挖土機應停泊於平坦而穩固的地面並把泥斗降至地面 | | |  |  |  |
| **11** | 工人擺放物料遠離泥坑邊緣 | | |  |  |  |
| **12** | 挖掘工序產生物料微粒或塵埃時，有佩戴口罩及眼罩等個人防護裝備 | | |  |  |  |
| **13** |  | | |  |  |  |
| 備注（如適用）： | | | | | | |
| **總數** | | | |  |  |  |
| **安全表現%=** | |  | |  | | |