|  |  |
| --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **項目** | **觀察項目** | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作前檢查風車鋸床處於良好工作狀態（如鋸片、頂部護罩、尾刀、推杆及緊急掣等） |  |  |  |
| **2** | 定期清理風車鋸產生的碎屑及於風車鋸旁擺放滅火筒  |  |  |  |
| **3** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽、Y型帽帶、安全鞋及合適手套等） |  |  |  |
| **4** | 正確使用工作平台進行離地工作 |  |  |  |
| **5** | 進行高空工作時，若法規或合約有相關要求，正確使用全身式安全帶及扣好於穩固點（如安全帶繫於穩固的繫穩點，高掛低用防墮器） |  |  |  |
| **6** | 使用合適及狀態良好的手工具及手電工具。並於進行離地工行時有繫上手工具及手電工具上的手繩。 |  |  |  |
| **7** | 物料擺放於指定位置並正確堆疊 |  |  |  |
| **8** | 採用正確姿態及方法進行人力提舉（如保持腰背挺直） |  |  |  |
| **9** | 電線妥善高掛使用 |  |  |  |
| **10** | 進行高噪音的工序時有使用合適的聽覺保護器 |  |  |  |
| **11** | 進行產生物料微粒或塵埃的工序時使用合規格的眼罩和口罩 |  |  |  |
| **12** | 有清除木料或物料上突出的釘子或其他尖銳物料 |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| 備注（如適用）： |
| **總數** |  |  |  |
| **安全表現%=** | $$\frac{安全行為總數}{\left(安全行為總數+危險行為總數\right)}×100$$ |  |