|  |  |
| --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **項目** | **觀察項目** | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作前檢查起重機和吊具處於良好工作狀態 |  |  |  |
| **2** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽及Y型帽帶、安全鞋及反光衣） |  |  |  |
| **3** | 正確圍封吊運工作範圍 |  |  |  |
| **4** | 於指定吊運區進行吊運工作 |  |  |  |
| **5** | 以正確捆結方法繫穩負荷物進行吊運 |  |  |  |
| **6** | 於吊運期間，訊號員與起重機操作員保持良好溝通  |  |  |  |
| **7** | 使用導繩協助控制吊運物的擺動或轉動 |  |  |  |
| **8** | 吊運鬆散物料時，使用物料斗盛載物料 |  |  |  |
| **9** | 起吊前確保吊運物不可超出安全操作負荷 |  |  |  |
| **10** | 不可於吊運物下停留 |  |  |  |
| **11** | 吊運時先吊起負荷物離地數百毫米數秒，檢查負荷物穩固後才起吊 |  |  |  |
| **12** | 確保吊運路徑清場及沒有人於圍封吊運區內或停留於吊運路徑 |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| 備注（如適用）： |
| **總數** |  |  |  |
| **安全表現%=** |  |  |