|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **項目** | **觀察項目** | | | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作前檢查起重機和吊具處於良好工作狀態 | | |  |  |  |
| **2** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽及Y型帽帶、安全鞋、反光衣及合適手套等） | | |  |  |  |
| **3** | 正確圍封吊運位置及吊運範圍 | | |  |  |  |
| **4** | 於指定地方進行吊運工作 | | |  |  |  |
| **5** | 於指定存放區擺放鐵模，鐵模要以正確方式擺放（如支撐要著地） | | |  |  |  |
| **6** | 使用合適及狀態良好的吊具及以正確捆結方法繫穩被吊運物料 | | |  |  |  |
| **7** | 吊運期間訊號員與起重機操作員保持良好溝通 | | |  |  |  |
| **8** | 使用導繩協助控制吊運物的擺動或轉動 | | |  |  |  |
| **9** | 檢查鬆散及細小的物料存放於鐵模有蓋的容器內 | | |  |  |  |
| **10** | 檢查長形配件繫穩於鐵模槽內以防鬆脫 | | |  |  |  |
| **11** | 檢查吊運物件沒有超出安全操作負荷才起吊 | | |  |  |  |
| **12** | 吊運時先吊起鐵模離地數百毫米數秒，檢查鐵模穩固後才起吊 | | |  |  |  |
| **13** | 確保吊運路徑清場及沒有人於圍封吊運區內或停留於吊運路徑或於吊運物下停留 | | |  |  |  |
| **14** |  | | |  |  |  |
| 備注（如適用）： | | | | | | |
| **總數** | | | |  |  |  |
| **安全表現%=** | |  | |  | | |