|  |  |
| --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **项目** | **观察项目** | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽、Y型帽带、安全鞋及手套等） |  |  |  |
| **2** | 正确围封吊运及落石屎的区域和吊运范围 |  |  |  |
| **3** | 正确使用工作平台进行离地工作 |  |  |  |
| **4** | 进行高空工作时，若法规或合约有相关要求，正确使用全身式安全带及扣好于稳固点上（如安全带系于稳固的系稳点，高挂低用防堕器） |  |  |  |
| **5** | 吊运前检查吊链及石屎斗的状态及安全操作负荷 |  |  |  |
| **6** | 吊运期间讯号员与起重机操作员保持良好沟通 |  |  |  |
| **7** | 落石屎前，检查石屎喉管接驳安装稳妥 |  |  |  |
| **8** | 采用正确姿势及方法进行人力提举及搬运工作（如保持腰背挺直） |  |  |  |
| **9** | 使用震笔时佩戴合适的听觉保护器 |  |  |  |
| **10** | 使用震笔时佩戴合适的手套以减少震动的影响 |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| 备注（如适用）： |
| **总数** |  |  |  |
| **安全表现%=** | $$\frac{安全行为总数}{\left(安全行为总数+危险行为总数\right)}×100$$ |  |