|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **項目** | **觀察項目** | | | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽、Y型帽帶、安全鞋及手套等） | | |  |  |  |
| **2** | 正確圍封吊運及落石屎的區域和吊運範圍 | | |  |  |  |
| **3** | 正確使用工作平台進行離地工作 | | |  |  |  |
| **4** | 進行高空工作時，若法規或合約有相關要求，正確使用全身式安全帶及扣好於穩固點上（如安全帶繫於穩固的繫穩點，高掛低用防墮器） | | |  |  |  |
| **5** | 吊運前檢查吊鏈及石屎斗的狀態及安全操作負荷 | | |  |  |  |
| **6** | 吊運期間訊號員與起重機操作員保持良好溝通 | | |  |  |  |
| **7** | 落石屎前，檢查石屎喉管接駁安裝穩妥 | | |  |  |  |
| **8** | 採用正確姿勢及方法進行人力提舉及搬運工作（如保持腰背挺直） | | |  |  |  |
| **9** | 使用震筆時佩戴合適的聽覺保護器 | | |  |  |  |
| **10** | 使用震筆時佩戴合適的手套以減少震動的影響 | | |  |  |  |
| **11** |  | | |  |  |  |
| **12** |  | | |  |  |  |
| **13** |  | | |  |  |  |
| 備注（如適用）： | | | | | | |
| **總數** | | | |  |  |  |
| **安全表現%=** | |  | |  | | |