|  |  |
| --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **项目** | **观察项目** | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作前检查起重机和吊具处于良好工作状态 |  |  |  |
| **2** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽及Y型帽带、安全鞋及反光衣） |  |  |  |
| **3** | 正确围封吊运工作范围 |  |  |  |
| **4** | 于指定吊运区进行吊运工作 |  |  |  |
| **5** | 以正确捆结方法系稳负荷物进行吊运 |  |  |  |
| **6** | 于吊运期间，讯号员与起重机操作员保持良好沟通  |  |  |  |
| **7** | 使用导绳协助控制吊运物的摆动或转动 |  |  |  |
| **8** | 吊运松散物料时，使用物料斗盛载物料 |  |  |  |
| **9** | 起吊前确保吊运物不可超出安全操作负荷 |  |  |  |
| **10** | 不可于吊运物下停留 |  |  |  |
| **11** | 吊运时先吊起负荷物离地数百毫米数秒，检查负荷物稳固后才起吊 |  |  |  |
| **12** | 确保吊运路径清场及没有人于围封吊运区内或停留于吊运路径 |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| 备注（如适用）： |
| **总数** |  |  |  |
| **安全表现%=** | $$\frac{安全行为总数}{\left(安全行为总数+危险行为总数\right)}×100$$ |  |