|  |  |
| --- | --- |
| 觀察員姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 觀察地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 觀察時間：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **項目** | **觀察項目** | **安全行為** | **危險行為** | **未能觀察** |
| **1** | 工作時佩戴合適及狀態良好的個人防護裝備（如安全帽及Y型帽帶、安全鞋及手套等）  |  |  |  |
| **2** | 使用合適及狀態良好的工作平台進行離地工作（不可用梯具作為工作平台） |  |  |  |
| **3** | 進行高空工作時，若法規或合約有相關要求，正確使用全身式安全帶及扣好於穩固點上（如安全帶繫於穩固的繫穩點，高掛低用防墮器）  |  |  |  |
| **4** | 採用正確姿勢及方法進行人力提舉搬運（如保持腰背挺直及需要時以機械輔助） |  |  |  |
| **5** | 電線保持妥善高掛 |  |  |  |
| **6** | 使用合規格的110V手提電工具進行工作 |  |  |  |
| **7** | 於工作地點使用的電工具附有防水插頭及電線 |  |  |  |
| **8** | 處理英泥時有佩戴護眼罩及口罩 |  |  |  |
| **9** | 使用攪漿機前有檢查操作正常（包括緊急掣及護罩安裝） |  |  |  |
| **10** | 物料擺放於指定位置並正確堆疊 |  |  |  |
| **11** | 進行離地工作時，若存在工具從高處下墮風險，工友有繫上工具的手繩進行工作 |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| 備注（如適用）： |
| **總數** |  |  |  |
| **安全表現%=** | $$\frac{安全行為總數}{\left(安全行為總數+危險行為總數\right)}×100$$ |  |