|  |  |
| --- | --- |
| 观察员姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 观察地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 观察时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **项目** | **观察项目** | **安全行为** | **危险行为** | **未能观察** |
| **1** | 工作时佩戴合适及状态良好的个人防护装备（如安全帽及Y型帽带及安全鞋等） |  |  |  |
| **2** | 工作前取得由合资格人士进行的风险评估及建议 |  |  |  |
| **3** | 工作前确保紧急设备处于良好工作状态（如复苏器及认可呼吸器具等） |  |  |  |
| **4** | 工作前检查有否申请有效的密闭空间工作许可证 |  |  |  |
| **5** | 使用指定的安全通道进出渠井 |  |  |  |
| **6** | 设置良好的通风设备才进行工作 |  |  |  |
| **7** | 工作期间与看守员保持良好沟通 |  |  |  |
| **8** | 进行地下喉管工作时，妥当地佩戴认可呼吸器具及安全带 |  |  |  |
| **9** | 完成工作后注销密闭空间工作许可证 |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| 备注（如适用）： |
| **总数** |  |  |  |
| **安全表现%=** | $$\frac{安全行为总数}{\left(安全行为总数+危险行为总数\right)}×100$$ |  |